|  |
| --- |
| Инструкция по установке  СПРУТ-АЭД |
|  |

****


**Оглавление**

[1. Порядок установки программного комплекса СПРУТ-АЭД 3](#_Toc116908926)

[1.1. Установка «СПРУТ-АЭД-Расчеты» 3](#_Toc116908927)


# Порядок установки программного комплекса СПРУТ-АЭД

**Запускать программу установки следует по правой кнопки мыши, выбрав пункт «Запуск от имени администратора».**




## Установка «СПРУТ-АЭД-Расчеты»


Установите клиентскую часть СПРУТ-АЭД-Расчеты из дистрибутива «AED v 6.50.1.2160.exe» (путь на поставочном диске: «СПРУТ-АЭД Клиент\AED v 6.50.1.2160.exe»).




Укажите папку, в которую будут установлены файлы (по умолчанию это папка c:\ProgramData\Sprut Technology\AED\)



Укажите папку, в которую будут установлены базы данных (по умолчанию это папка c:\ProgramData\Sprut Technology\AED\Database)



Выберите вид установки (для рабочего места технолога следует выбрать вид установки «Обычный»):



Для установки нажмите кнопку «Далее»

Устанавливаются следующие виды расчетов:

* Электромагнитный расчет трехфазных асинхронных электродвигателей;
* Тепловентиляционный расчет электрических машин малой и средней мощности;
* Электромагнитный расчет однофазных АЭД с КЗ ротором.